



**ANEXO V**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº. 16/2015**

**MODELO DE PROPOSTA ESCRITA DE PREÇOS**

À

Prefeitura Municipal de Corumbaíba-GO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CNPJ da licitante | | .................................. | | |
| Razão social da licitante | | .................................. | | |
| Endereço da licitante | | .................................. | | |
| Fone | | .................................. | | |
| Endereço eletrônico | | .................................. | | |
| Dados do representante para assinatura do contrato: | | | | |
| Nome | | .................................. | | |
| CPF | | .................................. | | |
| RG/órgão expedidor | | .................................. | | |
| Profissão | | .................................. | | |
| Estado civil | | .................................. | | |
| Cargo/função | | ( ) sócio ( ) procurador | | |
| Dados bancários para pagamento | | | | |
| Banco | | .................................. | | |
| Agência | | .................................. | | |
| Conta | | .................................. | | |
| **Proposta de preços** | | | | |
| Item | Especificações mínimas | | Marca/modelo | Valor da Proposta |
| 01 | **VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA PEQUENO PORTE**: 0 km, ano fabricação: 2014, Furgão, Combustível flex, Motor mínimo 1.6, Cor: Branca, Alimentação injeção direta, 05 marchas a frente e 01 ré. Pneus no mínimo 165/70, rodas 14. Modelo Simples Remoção, conforme Portaria 2048/2002, Armário em PRFV, poliéster reforçado com fibra de vidro modelado, 100% lavável, maca em alumínio, com colchonete estofada e cintos de segurança, Sistema de ventilação e iluminação no habitáculo do paciente, Banco traseiro para dois acompanhantes, com cinto de segurança, Suporte para cilindro de oxigênio, soro e plasma, e cilindro de O2 equipado de manômetro e válvula reguladora, Armário para armazenamento de material médico, Direção hidráulica, Iluminação no departamento de carga, instaladas no teto, Ventilador e exaustor de teto, Tomada de 12 V, Apoios de cabeça com regulagem de altura, Barra de Proteção nas portas, Pintura externa igual a original do veículo, Sinalizador acústico visual e sirene, Ar condicionado, Trio elétrico e Rádio comunicação. Garantia mínima de 03 (três) anos. O veículo deverá estar de acordo com a Portaria 2.048/2002 do Ministério da Saúde e o Código Nacional de Trânsito. | |  | R$ |
| Valor total da proposta | | | | R$ |

Validade da Proposta: mínimo de 60 (sessenta) dias

Prazo de entrega: 30 (trinta) dias contados do recebimento da ordem de fornecimento

Garantia mínima de 03 (três) anos

Local e data

Carimbo, nome e assinatura do responsável legal